[bookmark: _GoBack]Niniejsza rozprawa doktorska została poświęcona wyznaczeniu widm gęstości ładunku 
z wykorzystaniem zależności ładunku elektrody od pojemności różniczkowej. W pracy przybliżono rozwój modeli podwójnej warstwy elektrycznej oraz możliwości badań układów elektrochemicznych na podstawie analizy krzywych i widm pojemności różniczkowej. Przedstawiono znaczenie potencjału ładunku zerowego w kontekście wyznaczania krzywych gęstości ładunku metodą całkowania. Omówiono także najważniejsze aspekty pomiarów impedancyjnych, będących podstawą prowadzonych analiz. Zakres prac badawczych obejmował wyznaczenie symulowanych widm pojemności różniczkowej, a następnie opracowanie procedury wyznaczania widm gęstości ładunku. Scharakteryzowano kształty nowo wyznaczonych widm ładunkowych dla trzech rodzajów kontroli procesu adsorpcji. Opracowaną analizę zastosowano w badaniach kinetyki adsorpcji heksanolu na elektrodzie rtęciowej. Wyniki badań potwierdziły zgodność kształtów widm pojemności różniczkowej 
i widm ładunku, z jednoczesnym wykazaniem mniejszej czułości widm ładunkowych na zmianę parametrów adsorpcji heksanolu. Zastosowanie opracowanej analizy w badaniach formowania i redukcji tlenków platyny pozwoliło na wykrycie podstawowego warunku, umożliwiającego wyznaczenie widm gęstości ładunku. Finalnie sformułowano trzy kluczowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby wyznaczyć widma ładunkowe.
